Rapport van oplevering alarminstallatie

Ruimte voor bedrijfslogo

1. Algemene gegevens

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Documentnummer: |  | | | |
| NAW-gegevens object: |  |  |  |  |
| Aanduiding object: |  |  |  |  |
| NAW-gegevens BORG-bedrijf: |  |  |  |  |
| Naam PAC: | Aansluitnr.: | AT 2 | AT 3 | AT 4 |
| Kenmerk Beveiligingsplan: | Datum: | Conform VRKI 2.0 | Conform | BORG A |
| Uitgevoerde beveiligingsmaatregelen: |  |  |  |  |

2. Functioneren

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sturingen en of koppelingen | Voldoet | Voldoet niet\* | N.v.t. |
| In- en uitschakelen | Voldoet | Voldoet niet\* | N.v.t. |
| Sirene(s)/flitser(s) | Voldoet | Voldoet niet\* | N.v.t. |
| Detectiemiddelen | Voldoet | Voldoet niet\* | N.v.t. |
| Doormelding naar de PAC | Voldoet | Voldoet niet\* | N.v.t. |
| Opmerkingen (Geef aan wat niet voldoet en waarom): |  |  |  |

3. Controleren

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Up-/download geprogrammeerd |  | Voldoet | Voldoet niet\* | N.v.t |
| 230 V plaatje aangebracht in de groepenkast en stekker(s) gemarkeerd |  | Voldoet | Voldoet niet\* | N.v.t |
| Alarminstallatie bij de ontvangstcentrale/PAC uit test gehaald |  | Voldoet | Voldoet niet\* | N.v.t |
| Gebruikers- en onderhoudsinstructies (indien van toepassing) |  | Voldoet | Voldoet niet\* | N.v.t |
| Ruststroom: Accucapaciteit |  |  |  |  |
| Voldoet de accucapaciteit aan de installatie voor: 12 uur 30 uur | 60 uur | Voldoet | Voldoet niet\* |  |
| Opmerkingen (Geef aan wat niet voldoet en waarom): |  |  |  |  |

*\* Wanneer één van de onderdelen niet voldoet is afgifte van een certificaat niet mogelijk.*

4. Oordeel voor akkoord

Certificaat afgegeven  ja  nee Inbedrijfsteller:

Datum: Handtekening:

TBV-er:

Datum: Handtekening: